#iso27002/2022/NL
---
Standard: ISO 27002:2022 NL
---

+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------+---------------------+
| **Type**             | **Informatie-**    | **Cybersecurity-** | **Operationele**     | **Beveiligings-** |
|                      |                    |                    |                      |                   |
| **beheersmaatregel** | **beveiligings-**  | **concepten**      | **capaciteiten**     | **domeinen**      |
|                        |                    |                      |                        |                     |
|                        | **eigenschappen**  |                      |                        |                     |
+========================+======================+======================+========================+=====================+
| #Preventief          | #Vertrouwelijkheid | #Beschermen        | #Fysieke_beveiliging | #Bescherming      |
|                        |                    |                      |                        |                     |
|                        | #Beschikbaarheid   |                      |                        |                     |
+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------+---------------------+

**Beheersmaatregel**

Voedingskabels en kabels voor het versturen van gegevens of die informatiediensten ondersteunen, behoren te worden beschermd tegen onderschepping, interferentie of beschadiging.

**Doel**

Verlies, schade, diefstal of compromittering van informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen en onderbreking van de bedrijfsvoering van de organisatie in verband met voedings- en communicatiekabels voorkomen.

**Richtlijn**

Met de volgende richtlijnen voor beveiligen van bekabeling behoort rekening te worden gehouden:

a) voedings- en telecommunicatieleidingen naar informatieverwerkende faciliteiten: waar mogelijk onder de grond of op een andere passende wijze beschermd, zoals met een vloerkabelgoot en een nutspaal; ondergrondse kabels: beschermd tegen onopzettelijk doorsteken (bijvet een mantel of detectiesignalen);

b) voedingskabels van communicatiekabels scheiden om interferentie te voorkomen;




c) voor gevoelige of essentiële systemen kunnen de volgende aanvullende beheersmaatregelen

worden overwogen:

1) de installatie van gewapende kabelgoten en afgesloten kamers of dozen en alarmen bij inspectie-

en afsluitpunten;

2) het gebruik van elektromagnetische afscherming ter bescherming van de kabels;

3) periodieke technische schoonmaakbeurten en fysieke controles om aansluiting van

niet-goedgekeurde apparaten op de kabels op te sporen;

4) beveiligde toegang tot schakelpanelen en kabelruimten (bijvet mechanische sleutels of

pincodes);

5) het gebruik van glasvezelkabels;

d) kabels aan elk uiteinde voorzien van labels met voldoende informatie over de bron en de

bestemming om fysieke identificatie en inspectie van de kabel mogelijk te maken.

Specialistisch advies behoort te worden ingewonnen over het beheren van risico\'s die voortvloeien uit incidenten met of disfunctioneren van kabels.

**Overige informatie**

Soms worden voedings- en telecommunicatiekabels door meer dan één organisatie op één locatie gedeeld.
